**ANEXO**

**- Modelo para apresentação da proposta comercial -**

**Pregão Eletrônico nº 45/2015**

**DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

A empresa acima especificada apresenta, **por intermédio de seu representante legal**, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO** | **UNID.** | **QUANT** | **PREÇO UNIT. (R$)** | **PREÇO TOTAL (R$)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Fornecimento de placa acústica**, com dimensão de (1250x1250) mm, constituída de painel isolante cimentício de 36 mm de espessura e revestido com lona de proteção de 8 mm de espessura, na mesma cor azul existente, com perfis e parafusos de fixação. | unid. | 45 |  |  |
| **2** | **Fornecimento** de **cabo de aço** (Ø 1/4”), 6,3mm, completo, com presilhas, ganchos e reguladores de distância (esticadores). | metro | 140,00 |  |  |
| **3** | **Fornecimento** de **perfil “L” (cantoneira)** em alumínio na dimensão de 1” x 1” x 3/16”, peça com 7,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 2 |  |  |
| **4** | **Fornecimento** de **perfil “L” (cantoneira)** em alumínio na dimensão de 2” x 1” x ¼”, peça medindo 5,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 6 |  |  |
| **5** | **Fornecimento** de **perfil “L” (cantoneira)** em alumínio na dimensão de 2” x 1” x ¼”, peça medindo 7,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 7 |  |  |
| **6** | **Fornecimento** de **perfil Tê** em alumínio na dimensão 1” x 1” x 3/16”, peça medindo 5,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 3 |  |  |
| **7** | **Fornecimento** de **perfil Tê** em alumínio na dimensão 2” x 1” x ¼”, peça medindo 5,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 5 |  |  |
| **8** | **Fornecimento** de **perfil Tê** em alumínio na dimensão 2” x 1” x ¼”, peça medindo 7,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 6 |  |  |
| **9** | **Fornecimento** de **perfil “U”** enrijecido dimensão 100 x 50 x 17, espessura mínima igual a 2 milímetros, peça medindo 7,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 4 |  |  |
| **10** | **Fornecimento** de **perfil U”** enrijecido dimensão 100 x 50 x 17, espessura mínima igual a 2 milímetros, peça medindo 4,50 metros, acompanhada de parafusos de fixação. | peça | 3 |  |  |
| **11** | **Fornecimento** de **rufos** e **pingadeiras** em chapa de alumínio ou galvanizada, # 20, acompanhada de parafusos de fixação. | metro | 30 |  |  |
| **12** | **Fornecimento** de **concreto** usinado Mpa 30. | m³ | 2,0 |  |  |
| **13** | **Fornecimento** de **aço** CA 50 Ø 3/16”, barra, com 6 metros | barra | 10 |  |  |
| **14** | **Fornecimento** de **aço** CA 50 Ø 1/8”, barra com 6 metros. | barra | 2 |  |  |
| **15** | **Fornecimento** de **arame** recozido (PG7). | kg | 1 |  |  |
| **16** | **Revisão** geral da **barreira acústica**. | serv. | 1 |  |  |
| **17** | **Retirada** dos painéis acústicos danificados. | serv. | 1 |  |  |
| **18** | **Instalação** de novos painéis acústicos. | serv. | 1 |  |  |
| **19** | **Desmontagem** e retirada dos cabos de aço existentes, incluindo seus reguladores de distância (esticadores). | serv. | 1 |  |  |
| **20** | **Reforço** das sapatas de apoio. | serv. | 1 |  |  |
| **21** | **Reconstrução** das **bases de apoio**, formadas por estruturas de concreto armado. | serv. | 1 |  |  |
| **22** | **Reforço** das laterais dos módulos da barreira e **realinhamento** dos perfis metálicos. | serv. | 1 |  |  |
| **23** | **Instalação** dos novos **cabos de aço**, incluindo os seus reguladores de distância (esticadores), com o devido travamento dos mesmos na barreira acústica e em elementos de sustentação fixados próximos a essa estrutura. | serv. | 1 |  |  |
| **24** | **Retirada** dos **rufos** e **pingadeiras** danificados. | serv. | 1 |  |  |
| **25** | **Instalação** dos novos **rufos** e **pingadeiras** em chapa galvanizada. | serv. | 1 |  |  |
| **VALOR GLOBAL (R$) ▬►** | | | | |  |

**OBSERVAÇÕES:** os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no **ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA** do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** \_\_\_\_\_\_ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura de **representante legal** da licitante